// run-rustfix
#![warn(clippy::suboptimal_flops)]

fn main() {
    let a: f64 = 1234.567;
    let b: f64 = 45.67834;
    let c: f64 = 0.0004;
    let d: f64 = 0.0001;

    let _ = a.mul_add(b, c);
    let _ = a.mul_add(b, c);
    let _ = 2.0f64.mul_add(4.0, a);
    let _ = 2.0f64.mul_add(4., a);

    let _ = a.mul_add(b, c);
    let _ = a.mul_add(b, c);
    let _ = (a * b).mul_add(c, d);

    let _ = a.mul_add(b, c).mul_add(a.mul_add(b, c), a.mul_add(b, c)) + c;
    let _ = 1234.567_f64.mul_add(45.67834_f64, 0.0004_f64);

    let _ = a.mul_add(a, b).sqrt();

    // Cases where the lint shouldn't be applied
    let _ = (a * a + b * b).sqrt();
}
